VIRVE-SISÄKUULUVUUDEN TARVEKARTOITUS JA HYVÄKSYNTÄ

LAAJAKAISTAINEN VIRVE 2 -PALVELU (VIRVE 2) JA VIRVE-VERKKO (TETRA)

käyttöön 1.7.2024 lähtien

Tämä laajakaistaisen Virve-viranomaisviestintäpalvelun (Virve 2) ja Virve-viranomaisverkon (Tetra) sisäkuuluvuuden tarvekartoitus on tarkoitettu tehtäväksi pelastusviranomaisen määräämissä riskikohteissa (PelL109 §). Tarvekartoitusta käytetään lähtötietona Virve-sisäkuuluvuuden mittaus-, suunnittelu- ja toteutusvaiheissa.

**PERUSTIEDOT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rakennus/ kohde** | Nimi | Kirjoita tekstiä tähän  |
| Osoite | Kirjoita tekstiä tähän  |
| Rakennustunnus | Kirjoita tekstiä tähän |
| **Rakennuksenomistaja/haltija** | Omistaja/haltija | Kirjoita tekstiä tähän  |
| Osoite | Kirjoita tekstiä tähän  |
| Yhteyshenkilö | Kirjoita tekstiä tähän  |
| **Paikallinen** **pelastus-viranomainen****ölmö** | Pelastusviranomainen  | Kirjoita tekstiä tähän  |
| Osoite | Kirjoita tekstiä tähän  |

**MÄÄRÄYS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Virve-****kuuluvuuden määräytyminen**Pelastus-viranomainen täyttää | [ ]  Pelastusviranomaisen vaatimus \* (PelL 109 §)  [ ]  Laajakaistainen Virve 2 -palvelu Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä mennessä. [ ]  Virve-verkko (Tetra) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä mennessä.[ ]  Ei vaatimusta[ ]  Omaehtoinen \*\* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Virve-****kuuluvuuden laajuus**Pelastus-viranomainen täyttää | [ ]  Pelastusviranomaisen pohjakuviin määrittelemät tilat (pohjakuva määräyksen liitteenä) |
| Kuuluvuuden laajuus, katso \*\*\* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Muut vaatimukset**Pelastus-viranomainen täyttää | [ ]  Virve-palvelun sähkönsyöttö on varmennettava kirjoita tuntimäärä tuntia.[ ]  Kapasiteetti tai muu erityisvaatimus Mitä? esim. laitteiden sijoitus, suuri tilaajamäärä pelastustilanteessa (=kapasiteettitarve) |
| **Esitetyt asiakirjat**Pelastus-viranomainen täyttää | [ ]  Kohteen rakennuspiirustukset[ ]  Muut asiakirjat Täydennä tähän |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perus- ja määräystietojen****kirjaaminen**Pelastusviranomainen ja rakennuksen omistaja täyttävät | Omistajan/haltijan edustaja Kirjoita tekstiä tähän | PelastusviranomainenKirjoita tekstiä tähän |
|  Paikka Kirjoita tekstiä tähän  |  Paikka Kirjoita tekstiä tähän  |
|  Pvm Lisää päivämäärä |  Pvm Lisää päivämäärä |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asennustyö**  | Asennustyöstä vastaavan nimi | Kirjoita teksti tähän |
| Asennustyöstä vastaavan yhteystiedot | Kirjoita teksti tähän |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kuuluvuuskartoitus****Pelastusviranomainen täyttää** | Päivämäärä | Kirjoita tähän  |
| Organisaatio, tekijä | Kirjoita tähän  |
| Täyttääkö Virve-verkon sisätilakuuluvuus viranomaisen määrittelemät vaatimukset? [ ]  Kyllä [ ]  Ei Täyttääkö Virve 2 -sisätilakuuluvuus viranomaisen määrittelemät vaatimukset? [ ]  Kyllä [ ]  Ei  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Virve 2 -kuuluvuuskartoitus asennustöiden jälkeen** **Pelastusviranomainen täyttää** | Päivämäärä | Kirjoita tekstiä tähän |
| Organisaatio, tekijä  | Kirjoita tekstiä tähän |
| Täyttääkö Virve 2 -sisätilakuuluvuus viranomaisen määrittelemät vaatimukset? [ ]  Kyllä [ ]  Ei  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Laajakaistaisen Virve 2 -palvelun****sisätilatilakuuluvuuden hyväksyminen**Pelastusviranomainen täyttää | Virve 2 -kuuluvuus on toteutettu tarvekartoituksen mukaisesti ja pelastusviranomainen on hyväksynyt laajakaistaisen Virve 2 -palvelun sisätilakuuluvuuden.Pelastusviranomainen saa pohjakuviin piirretyn mittausraportin, josta näkee palvelualueen ja kentän voimakkuuden liikennevalovärein. |
| PvmKirjoita tähän | AllekirjoitusKirjoita tähän |

|  |  |
| --- | --- |
| **Virve-****sisäverkon****käyttöönotto (Tetra)** | Suomen Erillisverkot Oy vahvistaa lopputarkastuspöytäkirjalla, että asennustyö on tehty tarvekartoituksen mukaisesti ja hyväksyy toistimen liitettäväksi viranomaisverkkoon. Pöytäkirja lähetetään urakoitsijalle. Jos kohteeseen toteutetaan Virve-verkko (=vanha Tetra-Virve), Erillisverkot tekee lopputarkastuksen aivan kuten aiemminkin Virve-verkon sisäpeittokohteissa on toimittu. |

\* oltava valmis ennen käyttöönottoa

\*\* Virve-käyttäjätahon oman toiminnan varmistamiseen. Tekniset toimintakykyvaatimukset ja laitteiston käyttöajan määrittelee toiminnan harjoittaja.

\*\*\* Viranomaisverkon ja viranomaisviestintäpalvelun kuuluvuus tulee olla varmistettu erityisesti:

- rakennuksen pääkäyttötiloissa

- maanalaisissa tiloissa

- kulkureiteillä sekä porrashuoneissa

- sammutus- ja hyökkäysreiteillä

- pelastus- ja sammutustyöhön tarkoitetuissa hisseissä

- paloilmoitin-, sprinkleri- ja savunpoistokeskuksissa sekä niiden kulkureiteillä

- kiinteistön turvavalvomotiloissa

- sekä tiloissa, joissa on pelastustoiminnassa käytettäviä laitteita.

Pelastusviranomainen arkistoi hyväksytyn sisäkuuluvuuslomakkeen. Rakennuksen omistaja toimittaa lomakkeen myös Erillisverkoillle sähköpostiosoitteeseen [virvesisakuuluvuus@erillisverkot.fi.](file:///%5C%5Ceverkot.dom%5Cdfs%5Chome%5Cmerja.tiittanen%24%5CVirve%5CVirve2.0%5CSis%C3%A4kuuluvuus%5CMateriaali%20sivulle%5CSivu%200222%20sis%C3%A4ll%C3%B6ll%C3%A4%5Cvirvesisakuuluvuus%40erillisverkot.fi.)