VIRVE-SISÄKUULUVUUDEN TARVEKARTOITUS JA HYVÄKSYNTÄ

LAAJAKAISTAINEN VIRVE 2 -PALVELU (VIRVE 2) JA VIRVE-VERKKO (TETRA)

käyttöön 1.7.2024 lähtien

Tämä laajakaistaisen Virve-viranomaisviestintäpalvelun (Virve 2) ja Virve-viranomaisverkon (Tetra) sisäkuuluvuuden tarvekartoitus on tarkoitettu tehtäväksi pelastusviranomaisen määräämissä riskikohteissa (PelL109 §). Tarvekartoitusta käytetään lähtötietona Virve-sisäkuuluvuuden mittaus-, suunnittelu- ja toteutusvaiheissa.

**PERUSTIEDOT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rakennus/ kohde** | Nimi | Kirjoita tekstiä tähän |
| Osoite | Kirjoita tekstiä tähän |
| Rakennustunnus | Kirjoita tekstiä tähän |
| **Rakennuksen omistaja/haltija** | Omistaja/haltija | Kirjoita tekstiä tähän |
| Osoite | Kirjoita tekstiä tähän |
| Yhteyshenkilö | Kirjoita tekstiä tähän |
| **Paikallinen**  **pelastus- viranomainen**  **ölmö** | Pelastusviranomainen | Kirjoita tekstiä tähän |
| Osoite | Kirjoita tekstiä tähän |

**MÄÄRÄYS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Virve-**  **kuuluvuuden määräytyminen**  Pelastus-  viranomainen  täyttää | Pelastusviranomaisen vaatimus \* (PelL 109 §)  Laajakaistainen Virve 2 -palvelu Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä mennessä.  Virve-verkko (Tetra) Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä mennessä.  Ei vaatimusta  Omaehtoinen \*\* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Virve-**  **kuuluvuuden laajuus**  Pelastus- viranomainen  täyttää | Pelastusviranomaisen pohjakuviin määrittelemät tilat (pohjakuva määräyksen liitteenä) |
| Kuuluvuuden laajuus, katso \*\*\* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Muut  vaatimukset** Pelastus-  viranomainen  täyttää | Virve-palvelun sähkönsyöttö on varmennettava kirjoita tuntimäärä tuntia.  Kapasiteetti tai muu erityisvaatimus  Mitä? esim. laitteiden sijoitus, suuri tilaajamäärä pelastustilanteessa  (=kapasiteettitarve) |
| **Esitetyt asiakirjat** Pelastus- viranomainen täyttää | Kohteen rakennuspiirustukset  Muut asiakirjat Täydennä tähän |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perus- ja  määräystietojen**  **kirjaaminen**  Pelastusviranomainen ja rakennuksen omistaja täyttävät | Omistajan/haltijan edustaja  Kirjoita tekstiä tähän | Pelastusviranomainen  Kirjoita tekstiä tähän |
| Paikka Kirjoita tekstiä tähän | Paikka Kirjoita tekstiä tähän |
| Pvm Lisää päivämäärä | Pvm Lisää päivämäärä |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asennustyö** | Asennustyöstä vastaavan nimi | Kirjoita teksti tähän |
| Asennustyöstä vastaavan yhteystiedot | Kirjoita teksti tähän |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kuuluvuuskartoitus**  **Pelastusviranomainen täyttää** | Päivämäärä | Kirjoita tähän |
| Organisaatio, tekijä | Kirjoita tähän |
| Täyttääkö Virve-verkon sisätilakuuluvuus viranomaisen määrittelemät vaatimukset?  Kyllä  Ei  Täyttääkö Virve 2 -sisätilakuuluvuus viranomaisen määrittelemät vaatimukset?  Kyllä  Ei | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Virve 2 -kuuluvuuskartoitus asennustöiden jälkeen**  **Pelastusviranomainen täyttää** | Päivämäärä | Kirjoita tekstiä tähän |
| Organisaatio, tekijä | Kirjoita tekstiä tähän |
| Täyttääkö Virve 2 -sisätilakuuluvuus viranomaisen määrittelemät vaatimukset?  Kyllä  Ei | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Laajakaistaisen Virve 2 -palvelun**  **sisätilatilakuuluvuuden hyväksyminen**  Pelastusviranomainen täyttää | Virve 2 -kuuluvuus on toteutettu tarvekartoituksen mukaisesti ja pelastusviranomainen on hyväksynyt laajakaistaisen Virve 2 -palvelun sisätilakuuluvuuden.  Pelastusviranomainen saa pohjakuviin piirretyn mittausraportin, josta näkee palvelualueen ja kentän voimakkuuden liikennevalovärein. | |
| Pvm  Kirjoita tähän | Allekirjoitus  Kirjoita tähän |

|  |  |
| --- | --- |
| **Virve-**  **sisäverkon**  **käyttöönotto (Tetra)** | Suomen Erillisverkot Oy vahvistaa lopputarkastuspöytäkirjalla, että asennustyö on tehty tarvekartoituksen mukaisesti ja hyväksyy toistimen liitettäväksi viranomaisverkkoon. Pöytäkirja lähetetään urakoitsijalle.  Jos kohteeseen toteutetaan Virve-verkko (=vanha Tetra-Virve), Erillisverkot tekee lopputarkastuksen aivan kuten aiemminkin Virve-verkon sisäpeittokohteissa on toimittu. |

\* oltava valmis ennen käyttöönottoa

\*\* Virve-käyttäjätahon oman toiminnan varmistamiseen. Tekniset toimintakykyvaatimukset ja laitteiston käyttöajan määrittelee toiminnan harjoittaja.

\*\*\* Viranomaisverkon ja viranomaisviestintäpalvelun kuuluvuus tulee olla varmistettu erityisesti:

- rakennuksen pääkäyttötiloissa

- maanalaisissa tiloissa

- kulkureiteillä sekä porrashuoneissa

- sammutus- ja hyökkäysreiteillä

- pelastus- ja sammutustyöhön tarkoitetuissa hisseissä

- paloilmoitin-, sprinkleri- ja savunpoistokeskuksissa sekä niiden kulkureiteillä

- kiinteistön turvavalvomotiloissa

- sekä tiloissa, joissa on pelastustoiminnassa käytettäviä laitteita.

Pelastusviranomainen arkistoi hyväksytyn sisäkuuluvuuslomakkeen. Rakennuksen omistaja toimittaa lomakkeen myös Erillisverkoillle sähköpostiosoitteeseen [virvesisakuuluvuus@erillisverkot.fi.](file:///\\everkot.dom\dfs\home\merja.tiittanen$\Virve\Virve2.0\Sisäkuuluvuus\Materiaali%20sivulle\Sivu%200222%20sisällöllä\virvesisakuuluvuus@erillisverkot.fi.)